**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. 09/12/22/D

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

**Dvisluoksnis parketas: 10–13 mm / 70–150 mm / 490–1 330 mm PN-EN13489:2002**

**Šalies Nr.: 1**

Pavadinimas: **„Parat Dos Profi Oak“ – lakuotas, vaškuotas, alyvuotas, nuožulnus, nuvalytas šepečiu, aštriais kraštais**

1. Gaminio paskirtis:

**Medinė grindų danga, skirta naudoti patalpose, klojimo metodas: klijai**

1. Gamintojas:

**„WYTWÓRNIA PARKIETÓW DABEX SPÓLKA Z ORGANICZONĄ**

**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA“**

**Mikołajczyka g. 6**

**62-065 Grodzisk Wlkp.**

1. Įgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

1. Statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema: **4**

6a. Darnusis standartas:

**EN 14342:2005+A1:2008 Medinė grindų danga. Savybės, atitikties vertinimas ir ženklinimas**

6b. Europos techninis vertinimas

**Netaikoma**

7. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Būtinosios savybės** | **Eksploatacinė savybė** | **Darnioji techninė specifikacija** |
| Reakcija į ugnį | Dfl-s1\*; Cfl-s1\* | EN 14342:2005+A1:2008 |
| Formaldehido išlakos | E1 |
| Pentachlorofenolio kiekis | <5 ppm (dalelių milijone) |
| Atsparumas trūkiui | Eksploatacinė savybė nenustatyta |
| Slidumas | Eksploatacinė savybė nenustatyta |
| Laidumas šilumai | 0,16 W/mK |
| Biologinis patvarumas | 1 klasė |

\*Dfl-s1 – ¾ mm apatinis sluoksnis; Cfl-s1 – 6 mm apatinis sluoksnis

8. Aktuali techninė dokumentacija arba speciali techninė dokumentacija:

**Netaikoma**

Patvirtinamos mūsų gaminio – medinės grindų dangos – eksploatacinės savybės pagal pirmiau pateiktas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši deklaracija atitinka ES reglamentą Nr. 305/2011 ir už ją yra atsakingas pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu:

Anna Krajewska

Grodzisk Wlkp., 2022-12-09

*/parašas/*

*/Spaudas/*