**Eksploatacinių savybių**

**CE**

**deklaracija**

**NR. 002/RPC/2013**

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas : **Laminuota grindų danga**

**ALSAFLOOR**

1. Numatoma statybos produkto paskirtis arba paskirtys pagal gamintojo numatytą taikomą darniąją techninę specifikaciją :

**Naudojimas patalpose**

1. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas :

**ALSAPAN grindų dangos**

**1 rue de !'Europe F67520 MARLENHEIM**

1. Veiklos rezultatų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema :

**3 sistema**

1. a) Suderintas standartas :

**EN 14041 : 2004 / AC 2006**

Notifikuotosios įstaigos :

**FCBA: 0380**

**EPH: 0766**

b) Europos techninio vertinimo dokumentas:

**Netaikoma**

1. Deklaruojamas našumas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pagrindinės savybės** | **Spektakliai** | **Suderinta**  **Techninės**  **specifikacijos** |
| Reakcija į ugnį | **Ctl-s1** | EN 14041 : 2004 / AC 2006 |
| Pentachlorfenolio kiekis | < **5 ppm** |
| Formaldehido išsiskyrimas | **E1** |
| Vandens nepralaidumas | **NPD** |
| Atsparumas slydimui | **DS** |
| Elektrinis elgesys | **NPD** |
| Šiluminė varža | **S 0,15 m2K/W** |
| Reakcijos į gaisrą tvarumas | **NPD** |

1. Tinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

**Netaikoma**

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 išimtinai pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu ir interesais pasirašė : Antonio

CLEMENTE, generalinis direktorius Marlenheimas, 2017 11 28 v2

Antonio Cle¢,lt